高质量数据集建设-信创服务器、密评密改方案
报价表

	序号
	项目
	规格
	报价（元）

	一、系统平台建设硬件

	1
	原始数据资源汇聚服务器
	1、CPU：配置≥2颗C86架构 CPU(主频≥2.5GHz、核心≥32核、缓存≥64MB)；
2、内存：配置≥8*64GB DDR5；
3、网口：配置≥4个千兆电口，≥4个25GE光口（含模块）；
4、硬盘：配置≥2个480G SSD系统盘，≥7个7.68T NVMe SSD；
5、冗余电源、冗余风扇；
6、RAID卡模块，支持8+2个SAS Por,带4GB缓存；
7、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法；
8、支持BMC管理芯片符合安全可靠测评II级；
9、支持RAID0/1/10/5/6
	

	2
	高质量数据集生产加工服务器
	1、CPU：配置≥2颗C86架构 CPU(主频≥2.5GHz、核心≥16核、缓存≥32MB)；
2、内存：配置≥8*64GB DDR5；
3、网口：配置≥4个千兆电口，≥4个25GE光口（含模块）；
4、硬盘：配置≥2个480G SSD系统盘，≥2个7.68T NVMe SSD ；
5、冗余电源、冗余风扇；
6、RAID卡模块，支持8+2个SAS Por ,带4GB缓存；
7、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法；
8、支持BMC管理芯片符合安全可靠测评II级；
9、支持RAID0/1/10/5/6
	

	3
	前置服务器
	1、CPU：配置≥2颗C86架构 CPU(主频≥2.5GHz、核心≥16核、缓存≥32MB)；
2、内存：配置≥2*16GB DDR5;；
3、网口：配置≥4个千兆电口，≥2个10GE光口（含模块）；
4、硬盘：配置≥2个480G SSD系统盘，≥2个960G SSD；
5、冗余电源、冗余风扇；
6、RAID卡模块，支持8+2个SAS Por ,带4GB缓存；
7、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法；
8、支持BMC管理芯片符合安全可靠测评II级；
9、支持2组RAID0/1
	

	4
	48口25G交换机
	1.性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；主要芯片国产化
2.端口：接口≥48个25GE SFP+端口，≥6个100GE QSFP28端口;配置25G SFP28多模光模块≥20个，40G QSFP+单模光模块≥2个，40G QSFP+多模光模块≥2个，堆叠线缆≥2根；
3.管理：可网管交换机，支持CLI、CONSOLE、WEB等管理方式
4.路由：支持静态路由协议，支持RIP、OSPF等动态路由协议
5.功能：支持LACP（IEEE802.3ad）、MSTP（IEEE802.1s）、端口安全、模块化QOS等功能，支持控制平面多虚一的技术
6.组网交换机
	

	5
	48口千兆交换机
	1.性能：交换机容量≥600Gbps，包转发速率≥170Mpps，主要芯片国产化
2.端口：10/100/1000M自适应RJ45电口≥48、10GSFP+光口≥4（含所需光模块）
3.管理：可网管交换机，支持CLI、CONSOLE、WEB等管理方式
4.路由：支持静态路由协议，支持RIP、OSPF等动态路由协议
5.功能：支持LACP（IEEE802.3ad）、MSTP（IEEE802.1s）、端口安全、模块化QOS等功能，支持控制平面多虚一的技术
6.管理交换机
	

	二、安全与密码保护设备

	1
	数据库加密与访问控制系统
	内网区
	

	2
	文件加密与访问控制系统
	内网区
	

	3
	综合安全网关（千兆）
	
	

	4
	VPN 安全网关
	
	

	5
	院区外网防火墙
	
	

	6
	内网防火墙（安管区防火墙 ）
	
	

	7
	内网防火墙（服务器区防火墙）
	
	

	8
	院区内网防火墙
	
	

	9
	安全隔离与信息交换系统
	
	

	合计
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