四川省人民医院温江院区
屋顶护栏及附属设施维保服务项目调研公告


一、调研背景
四川省人民医院现需要对温江院区屋顶护栏及附属设施进行维保服务，本次屋顶护栏及附属设施维保服务内容详见附件1《服务内容要求》。
二、调研需求
调研需求主要包括以下五点，请各潜在供应商尽可能按照下述要求提供相关资料，便于我单位详细了解潜在供应商。
1.供应商近三年类似项目服务业绩；
2.供应商营业执照;
3.供应商团队人员及专业能力；
4.维保服务方案（包括维保实施方案、维保设备及备件储备、服务响应时效等）;
5.供应商应急响应机制。
三、要求供应商提供的信息
请报名参加的供应商于2026年9月15日18:00前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：
（1）供应商名称；
（2）2名联系人姓名，联系方式（手机号），电子邮箱；
（3） 提供类似业绩的清单及证明材料（合同、中标通知书等）；
（4） 上述“二、调研需求”中涉及的相关资料；
（5）对本次屋顶护栏及附属设施维保服务和常规维修材料进行报价（屋顶护栏及附属设施维保服务为总价，常规维修材料清单详见附件1）；
（6）本附件涉及的信息采集所有相关内容加盖公章后请制作为一个PDF，文件命名：“供应商名称+四川省人民医院XXXX采购项目”，并上传。
四、调研开展时间
1.挂网时间：2026年9月10日
2.调研时间：2026年9月15日18:00结束
3.调研方式：线下调研（调研时间及地点另行通知）
4.调研联系人：何老师
5.联系方式：028-87394783


附件1
服务内容要求
一、服务内容
1、检查所有顶护栏及附属设施钢架及焊点，对损坏的部位进行加固、焊接等处理，如果有锈、做除锈防锈处理；
2、检查所有屋顶护栏、附属设施、logo等，如果有锈、做除锈防锈处理；如果有损坏的、进行加固等安全处理。
3、以上工作内容，每月巡查一次，若发现问题立即处理，做好巡查维修处理记录。
4、供应商需进行一次全面的除锈防腐（刷漆）作业
5、如遇大风的特殊极端天气，第二天对屋顶护栏及附属设施进行巡查，若发现问题立即处理，做好巡查维修处理记录
6、维修，若发现楼顶护栏和附属设施等故障、损坏或缺失，负责维修更换。如需更换配件，须取得采购人同意后，依据常规维修材料价格收取费用（按实结算）。
	常规维修材料单价

	序号
	产品名称
	单位
	报价（元）

	1
	户外电源
	个
	

	3
	发光字
	/㎡
	

	4
	电源线路
	米
	

	5
	定时器
	个
	

	6
	户外装饰条高空维修
	人/次
	

	7
	户外装饰条维修高空车
	车/天
	

	8
	楼顶装饰油漆翻新
	/㎡
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