
医用磁共振成像系统（MRI）（3.0T）配置要求

1. 提供以下全身各部位射频接收线圈：
（1） 原厂头颈联合专用线圈：≥20通道
（2） 原厂头部科研专用线圈：≥30通道
（3） 原厂全脊柱专用线圈：≥32通道
（4） 原厂体部矩阵线圈：≥18通道
（5） 原厂下肢专用血管线圈：≥32通道
（6） 原厂乳腺专用线圈：≥16通道
（7） 原厂关节大柔软线圈（膝、踝、肩等关节）：≥12通道
（8） 原厂关节小柔软线圈（腕、手等关节）：≥12通道
（9） 原厂膝关节专用线圈：≥18通道
（10） 原厂踝关节专用线圈：≥18通道
（11） 原厂腕关节专用线圈：≥12通道
（12） 原厂肩关节专用线圈：≥12通道
（13） 颈动脉血管壁专用线圈：具备
（14） 颞颌关节专用线圈：具备

2. 提供以下附属设备
（1） 磁共振专用水冷机：1套
（2） 磁共振专用精密空调：1套
（3） 铁磁探测系统：1套
（4） 磁共振专用高压注射器（三通道）：1套

3. 其他第三方：
（1） 诊断工作站主机：13套（配置：附表一）
（2） 影像科研专用数据处理服务器+工作站：1套（配置：附表二）
（3） 6M大屏医用影像显示器：3台
（4） 一体化阅片工位：3套
（5） 脑部磁共振影像数据处理软件：1套
（6） 弹力成像系统硬件及序列：1套






附表一 诊断工作站主机配置要求
	CPU
	14 代 i7/i9/至强；

	内存
	64-128GB DDR54800+

	硬盘
	2-4TB NVMe

	显卡
	16-48GB RTXAda 专业卡

	电源
	650—1000W

	显示器
	27-32 英寸 4K



附表二
	科研影像后处理服务器

	主机
	浪潮 NF5280A7 2U 机架式服务器

	CPU
	EPYC 9374F 32C64T 3.85-4.3GHz 256MB 320W *1

	内存
	32G DDR5 5600 RECC 服务器内存 *8（合计 128G）

	系统硬盘（硬盘 0）
	960G NVMe企业级固态

	数据缓存盘（硬盘 1）
	7.68T NVMe企业级固态

	归档存储盘（硬盘 2）
	16T SATA 企业级硬盘 *2

	显卡（GPU）
	NVIDIA GeForce RTX 5090 32G

	电源
	1600W *2

	操作系统
	正版 Windows 11

	售后
	整机 3 年硬件服务

	后处理工作站

	CPU
	Intel i7-14700

	内存
	32GB

	系统硬盘（硬盘 0）
	512GB 固态

	数据缓存盘（硬盘 1）
	2 TB 固态

	显卡
	NVIDIA T1000 8GB

	显示器
	DELL E2725 （或其他型号 22 寸-27 寸，分辨率为 1080P）

	电源
	500W 以上

	操作系统
	正版 Windows 11

	其他
	鼠标、键盘、DVD 刻录光驱



