四川省人民医院
全院化粪池清掏外运服务项目调研公告


一、调研背景
四川省人民医院现需要对全院化粪池进行清掏外运服务，本次全院化粪池清掏外运服务所涉地点及数量详见附件1《服务项目要求》。
二、调研需求
调研需求主要包括以下五点，请各潜在供应商尽可能按照下述要求提供相关资料，便于我单位详细了解潜在供应商。
1.供应商近三年类似项目服务业绩；
2.供应商资质（营业执照及其他相关资质证明材料）;
3.供应商团队人员及专业能力；
4.服务方案（清掏外运实施方案、清掏外运工具以及设备等）;
5.供应商应急响应机制。
三、要求供应商提供的信息
请报名参加的供应商于2026年8月20日17:30前，填写信息采集内容，请各供应商准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责,信息采集表含以下内容：
（1）供应商名称；
（2）2名联系人姓名，联系方式（手机号），电子邮箱；
（3） 提供类似业绩的清单及证明材料（合同、中标通知书等）；
（4） 上述“二、调研需求”中涉及的相关资料；
（5）对本次化粪池清掏外运服务进行报价；
（6）本附件涉及的信息采集所有相关内容加盖公章后请制作为一个PDF，文件命名：“供应商名称+四川省人民医院XXXX采购项目”，并上传。
四、调研开展时间
1.挂网时间：2026年8月13日
2.调研时间：2026年8月20日17:30结束
3.调研方式：线下调研（调研时间及地点另行通知）
4.调研联系人：何老师
5.联系方式：028-87394783


附件1
服务项目要求
一、委托处置的范围
1.按照生态环境部《关于发布《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）修改单的公告》（公告 2026年 第28号）的内容执行化粪池清掏外运服务。
二、项目概况
[bookmark: _GoBack]服务地点:四川省人民医院(本部)、皮肤病性病研究所、四川省人民医院龙泉院区、老年医学中心、四川省精神医学中心。
1.四川省人民医院青羊院区：医疗区域化粪池共9座，污水管网检查井共269个，污水处理过程中产生的污泥需按照医疗废物处置。医院污水排放量约3000m3/d，按规范估算，医疗污泥年产生量约270吨左右。皮肤病性病研究所日排水量约30~40m3，污水处理站2座，预处理工艺院内污水管道检查井6个，化粪池2座，容积约50m3左右。
2.老年医学中心：现有化粪池2座，有效容积约200m3，污水检查井约55个。根据医院床位数、池体容积、清理周期、日排水量、医院排水体制现状及相关规范估算，老年医学中心化粪池医疗污泥清理、处置按预估量27吨计算。
3.四川省人民医院龙泉院区：污水处理站设计处理规模450m3/d，实际处理量 300m3/d，化粪池有效容积约225m3。根据医院床位数、池体容积、清理周期、日排水量、医院排水体制现状及相关规范估算，污泥清理、处置按最低预估量24吨计算。
4.四川省精神医学中心：四川省精神医学中心化粪池三个，总容积约200m3。根据医院床位数、池体容积、清理周期、日排水量、医院排水体制现状及相关规范估算，污泥清理、处置按最低预估量15吨计算。院内污水经化粪池预处理后排入温江区人民医院污水处理站。
	序号
	位置
	窨井
	化粪池
	备注

	
	
	数量(个)
	年度清掏频次(次)
	数量(座)
	年度清掏频次(次)
	

	1
	第一住院大楼
	30
	4
	1
	4
	

	2
	第二住院大楼
	57
	4
	2
	4
	

	3
	第三住院大楼
	48
	4
	3
	4
	

	4
	急诊科
	23
	4
	1
	4
	

	5
	皮肤楼
	12
	4
	1
	4
	

	6
	第五住院大楼
	54
	4
	1
	4
	

	7
	污水处理站、后勤大楼
	45
	4
	一
	一
	

	8
	皮肤病性病研究所
	6
	2
	2
	2
	

	9
	龙泉院区
	50
	2
	1
	2
	

	10
	老年医学中心
	55
	2
	2
	2
	

	11
	四川省精神医学中心
	40
	2
	3
	2
	



